**Tehniskā specifikācija**

1. **Pacientu identifikācijas aproces**

**Vispārīgie noteikumi:**

1. Preces piegāde – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas.

2.Preces uzglabāšanas laiks: ne mazāks kā 18 mēneši.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | **Tehniskās prasības** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums** |
| Materiāls | Polistirols. Apdrukājams ar termodrukas iespējām. Antibakteriāls. |  |
| Krāsa | Divu veidu aproces – baltas un zaļas |  |
| Izmērs | 19mm platums \* 292mm garums. |  |
| Apdrukas laukums | 114mm platums \*19mm garums |  |
| Marķējumi | Black Mark (uz āru) un Label gap. |  |
| Uztinums | Drukājamā puse uz iekšu. |  |
| Ruļļa izmērs | Iekšējais diametrs 38mm, maksimālais ārējais diametrs 150mm. |  |
| Perforācija | Aproces viena no otras ir atdalītas ar perforāciju. |  |
| Aproces uzlikšana | Aproce aizstiprinās ar aizlīmēšanu. Līmes sastāvs nav toksisks. |  |
| Drošība | Pēc noņemšanas aproce ir jābūt bojātai, lai atkārtoti izmantot nebūtu iespējams. |  |
| Saskarsmē ar ādu | Nav toksisks, nekairina ādu. |  |
| Drukas noturība | Ūdens, alkohols, ziepes, medicīnā izmantotie šķidrumi |  |
| Preces atbilstības ISO standarts | ISO 9001: 2008. |  |
| Daudzums | Baltās aproces – 70 000 gab.  Zaļās aproces – 60 000 gab. |  |
| Papildus prasības | Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz 20 baltas un 20 zaļas gab. aproču paraugi izmēģinājumam. *Paraugiem jābūt izgatavotam atbilstoši tehniskās specifikācijas pielikumam*. |  |

1. **Pacientu aproces**

**Vispārīgie noteikumi:**

1. Preces piegāde – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas.

2.Preces uzglabāšanas laiks: ne mazāks kā 18 mēneši.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | **Tehniskās prasības** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums** |
| Materiāls | Balts ar saitēm saistīts poliolefīns ar izteiktu plīsuma pretestību . Apdrukājams ar termopārnesi. Antibakteriāls. |  |
| Krāsa | Dažādu veidu aproces |  |
| Izmērs | 19mm platums \* 295mm garums. |  |
| Apdrukas laukums | 19mm platums \*254mm garums |  |
| Uztinums | Drukājamā puse uz āru. |  |
| Perforācija | Aproces viena no otras ir atdalītas ar perforāciju. |  |
| Aproces uzlikšana | Aproce aizstiprinās ar aizlīmēšanu. Līmes sastāvs nav toksisks. |  |
| Drošība | Pēc noņemšanas aproce ir jābūt bojātai, lai atkārtoti izmantot nebūtu iespējams. |  |
| Saskarsmē ar ādu | Nav toksisks, nekairina ādu. |  |
| Drukas noturība | Ūdens, alkohols, ziepes, medicīnā izmantotie šķidrumi |  |
| Preces atbilstības ISO standarts | ISO 9001: 2008. |  |
| Daudzums | 25 000 |  |
| Papildus prasības | Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz aproču paraugi izmēģinājumam. *Paraugiem jābūt izgatavotam atbilstoši tehniskās specifikācijas pielikumam*. |  |

\**Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz ražotāju tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.*

1. **Pacientu identifikācijas uzlīmju piegāde**

**Vispārīgās prasības:**

1. Pacientu identifikācijas uzlīmju lapu ražotājam ir izsniegts FSC sertifikāts (atbilstoši nolikuma 12.3.2.punktam).
2. Preces piegāde - 10 darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | **Tehniskās prasības** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums** |
| Materiāls | Balts bezkoksnes vidēji lakots papīrs. |  |
| Izmērs | A5, uz vienas loksnes 12 uzlīmes izmērā 60 \* 30mm (*skatīt tehniskās specifikācijas pielikumu*). |  |
| Apdrukājams | Uz standarta lāzerdrukas printeriem. |  |
| Materiāla svars | 80g/m² ISO 536. |  |
| Materiāla spilgtums | 90% ISO 2470/1. |  |
| Materiāla virsmas raupjums | 1,0 Microns ISO 8791. |  |
| Materiāla necaurredzmība | 89% ISO 2471. |  |
| Materiāla spīdums | 64% Hunter 75˚. |  |
| Līme | Vispārēja permanenta līme. Modificēta akrila dispersija. |  |
| Pielīmēšanas temperatūra | min 5°C. |  |
| Līmes ekspluatācijas temperatūra | -10°C līdz +90 °C. |  |
| Glabāšanas laiks | Ne mazāk kā 24 mēneši pie gaisa mitruma 50%. |  |
| Papildus prasības | Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz 20 gab. uzlīmju paraugi izmēģinājumam. *Paraugiem jābūt izgatavotam atbilstoši tehniskās specifikācijas pielikumam*. |  |
| Daudzums | 360 000 lapas ar 12 uzlīmēm vienā lapā. |  |

*\*Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz ražotāju tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.*

1. **Zīdaiņu identifikācijas aproces**

**Vispārīgās prasības:**

1. Preces piegāde - 10 darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas

2. Preces uzglabāšanas laiks: ne mazāks kā 18 mēneši.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | **Prasītā specifikācija un piezīmes** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums** |
| Materiāls | Polipropilēna ar polietilēna aizsargslāni. Apdrukājams ar termodrukas iespējām. Antibakteriāls. |  |
| Krāsa | Divu veidu aproces – zilas un rozā |  |
| Izmērs | 24mm platums \* 149,4mm garums. |  |
| Apdrukas laukums | 20mm platums \*50mm garums |  |
| Marķējumi | Black Mark (uz āru) |  |
| Uztinums | Drukājamā puse uz iekšu. |  |
| Ruļļa izmērs | Iekšējais diametrs 38mm, maksimālais ārējais diametrs 150mm. |  |
| Perforācija | Perforācija uz apakšpapīra. |  |
| Aproces uzlikšana | Aproce aizstiprinās ar aizlīmēšanu. Viegli piestiprināms aizsargslānis. Līmes sastāvs nav toksisks. |  |
| Drošība | Pēc noņemšanas aproce ir jābūt bojātai, lai atkārtoti izmantot nebūtu iespējams. |  |
| Saskarsmē ar ādu | Nav toksisks, nekairina ādu. |  |
| Drukas noturība | Ūdens, alkohols, ziepes. |  |
| ISO standarts | DIN EN ISO 10993 |  |
| Glabāšanas laiks | Ne mazāk kā 18 mēneši. |  |
| Aproces izturība normālos slimnīcas lietošanas apstākļos | Ne mazāk kā 4 nedēļas |  |
| Papildus prasības | Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz paraugi ne mazāk kā 20 gab. no katras krāsas. |  |
| Daudzums | Zilās aproces – 2 500 gab.  Rozā aproces – 2 500 gab. |  |

*\*Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz ražotāju tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.*

1. **Termolentes**

**Vispārīgās prasības:**

1. Preces piegāde – līdz 10 darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | **Prasītā specifikācija un piezīmes** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums** |
| Termolente | No 64mm platuma |  |
| Tinte | WAX |  |
| Krāsa | Melna |  |
| Bāzes tintes biezums | 4,5µm |  |
| Lentes biezums | 7,8 µm |  |
| Maksimālais drukāšanas ātrums | 10 ips (254mm/sec) |  |
| Tintes kušanas temperatūra | 68 °C |  |
| Uzglabāšanas temperatūra | 5 °C līdz 38 °C |  |
| Mitrums | 20% līdz 85% relatīvais mitrums |  |
| Daudzums | 200 |  |
| SERTIFIKĀCIJAS / DIREKTĪVAS | • REACH / SVHC Free  • RoHS  • ISEGA  • Food Contact  • Halogen Free  • TSCA |  |

*\*Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz ražotāju tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.*

1. **Uzlīmes**

**Vispārīgās prasības:**

1. Preces piegāde – līdz 10 darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | **Prasītā specifikācija un piezīmes** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums** |
| Uzlīmes | 60mm platums\*40mm garums |  |
| Sertifikācija | Transfer plus FSC sertifikācija |  |
| Papīra svars | 70 gr/m² |  |
| Vispārīgās īpašības (Sertifikācija FSC Mix ICILA-COC-000382) | Baltas ( bezkoksnes) matētas papīra uzlīmes |  |
| Biezums (ISO 534) | 71 µm |  |
| Izturība (KN/m)ISO 1924 | MD>5,0/CD>2,5 |  |
| Līme (P-1000 ISEGA) | * līme uz ūdens bāzes * laba saķere ar dažādām pamatnēm, ieskaitot nepolāras virsmas * laba uzvedība zemā temperatūrā |  |
| Marķēšanas temperatūra | >0 °C |  |
| Lietošanas temperatūra | -20 °C/+70 °C |  |
| Daudzums | 1 425400 |  |

*\*Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz ražotāju tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.*

*Tehniskās specifikācijas*

*“Pacientu identifikācijas uzlīmju piegāde”*

*pielikums*

