**LĪGUMS Nr.** SKUS 789/16Piegādātāja līgumu reģistrācijas nr. M473/2016-3

*Elektroķirurģijas ierīču piegāde (A korpusam)*

Rīgā, 2016. gada 24.novembris

**VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”**, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, reģ.Nr.40003457109, kuru, saskaņā ar statūtiem, pārstāv valdes locekles Arta Biruma un Elita Buša (turpmāk -Pasūtītājs) no vienas puses, un

**SIA “Arbor Medical Korporācija”**, reģistrācijas Nr. 40003547099, juridiskā adrese: Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas novads, LV - 2123, tās valdes locekles Daces Rātfelderes personā, kura rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk - Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Elektroķirurģijas ierīču piegāde (A korpusam)” (ID Nr. PSKUS 2016/172) iepirkuma priekšmeta 2. daļā, rezultātiem un, saskaņā ar Piegādātāja atklātā konkursā iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. **Līguma priekšmets**
	1. Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs piegādā un nodod ekspluatācijā Diatermokoagulatorus (saskaņā ar Līguma 1.pielikumu): diatermokoagulatros endoskopijām (2gab.) un diatermokoagulatros LOR operācijām (1gab.) (turpmāk – Prece), atbilstoši Līguma, tā pielikumu noteikumiem, Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumiem Nr.581 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.581) un nodrošina lietotāju apmācību un Preces garantiju.
	2. Preces piegādes vieta: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Pilsoņu iela 13, Rīga, LV – 1002.
	3. Preces piegādes laiks: Piegādātājs piegādā Preci 4 (četru) nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas.
2. **Līguma summa, norēķinu kārtība**
	1. Līguma kopējā summa nepārsniedz **EUR** **14 627,00** (četrpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit septiņi *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
	2. Preces vienas vienības cena bez PVN: diatermokoagulatros endoskopijām EUR 5 064,00 (pieci tūkstoši sešdesmit četri *euro*, 00 centi)un diatermokoagulatros LOR operācijām EUR 4 499,00 (četri tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi *euro*, 00 centi). Vienas vienības cena ir fiksēta un tā nemainās visu līguma darbības laiku. PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi.
	3. Līguma 2.1.punktā norādītajā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi, tās uzstādīšanu un lietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto.
	4. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši Līguma 2.2.punktā norādītajai cenai par vienu Preces vienību un atbilstoši piegādāto Preču skaitam, nepārsniedzot Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo Līguma summu.
	5. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto.
	6. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi.
	7. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.
3. **Līguma darbības termiņš un spēkā esamība**
	1. Šis Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei, bet ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus no Līguma noslēgšanas brīža.
	2. Pusēm ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Līgumu, par to rakstiski vienojoties.
	3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot Piegādātāju, ja:
		1. Piegādātājs neveic Preces piegādi ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām no Līgumā noteiktā piegādes termiņa;
		2. Piegādātājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
		3. iestājušies apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Piegādātāja šajā Līgumā noteikto saistību izpildi;
		4. notikusi Piegādātāja likvidācija;
		5. pret Piegādātāju uzsākta maksātnespējas procedūra;
		6. ja Preces lietošana izraisa izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta veselībai un dzīvībai, Preces kvalitātes prasības būtiski atšķiras no tehniskajā piedāvājumā vai Preces instrukcijā norādītajām tās īpašībām. Ja iestājas šajā apakšpunktā minētais un tas tiek konstatēts, un tiek sastādīts attiecīgs pamatojums, kas pierāda cēloņsakarību, Piegādātājam ir pienākums atmaksāt Pasūtītājam Preces cenu kā arī pieņemt un aizvest Preci no Pasūtītāja telpām.
	4. Par vienpusēju atkāpšanos no līguma Pasūtītājs Līguma 3.3.punktā noteiktajā termiņā nosūta Piegādātājam rakstisku paziņojumu. Līgums uzskatāms par izbeigtu desmitajā dienā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma nosūtīšanas.
	5. Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Pasūtītāja juridisko adresi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja iestājies kāds no šādiem apstākļiem:
		1. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi;
		2. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība.
	6. Šī Līguma saistību izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs veic pilnu norēķinu un samaksā visus Piegādātāja pamatoti iesniegtos rēķinus par faktiski veikto piegādi līdz līgumsaistību pilnīgai izbeigšanai.
4. **Garantija**

4.1. Preces garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

4.2. Piegādātājs apņemas bez maksas novērst jebkuru Preces defektu, ja defekts ir atklāts Preces garantijas laikā.

* 1. Preces garantija neattiecas uz preces defektiem, kas radušies:

4.3.1. ekspluatējot Preci neatbilstoši tās ekspluatācijas noteikumiem (ražotāja instrukcijām);

* + 1. pierādāmu Preces lietotāju nolaidības, nepareizas Preces lietošanas vai apzinātu bojājumu konstatēšanas gadījumā;
		2. neatļautu izmaiņu veikšanas, Pasūtītāja pašrocīgas remontēšanas, neapstiprinātu detaļu lietošanas Precei vai Preces lietošanu tādā veidā, kas ir pretrunā ar Preces ražotāja instrukcijām;
		3. nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.
	1. Par jebkuru Preces bojājumu vai darbības traucējumu, kas jānovērš Preces garantijas ietvaros, Pasūtītājs sastāda defektu aktu, kas ir saistošs Piegādātājam, un nekavējoties iesniedz Piegādātājam. Piegādātājam ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no paziņošanas brīža jāierodas uz abpusēju defektu akta sastādīšanu. Ja Piegādātājs minētajā termiņā neierodas, Pasūtītājs vienpusēji sagatavo Preces defektu aktu, kas ir saistošs Piegādātajam.
	2. Jautājumu par Preces defekta aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pilnvarotie pārstāvji Preču defektu akta sastādīšanas brīdi. Ja Pušu pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Piegādātājs gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Preces bojājuma rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka Preces bojājums radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumus apmaksā Pasūtītājs.

4.6 Pamatojoties uz Preces defektu aktu, Piegādātājam, ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas, jānomaina Prece ar jaunu Preci vai jāveic Preces remonts bez papildus samaksas.

4.7. Ja Preces bojājums radies Pasūtītāja vainas dēļ, Preces remontu apmaksā Pasūtītājs, iepriekš saskaņojot ar Piegādātāju Preces remonta darbu apjomu, cenu un laiku.

4.8. Piegādātājs garantijas laikā veic regulāras bezmaksas Preces pārbaudes un apkopes atbilstoši ražotāja noteiktajam.

1. **Preces kvalitātes prasības**

5.1. Piegādātā Prece ir jauna, augstas kvalitātes un tā uzglabāta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu.

5.2. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece ir augstas kvalitātes un atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5.3. Prece ir marķēta ar ražotāja firmas zīmi, tai ir CE marķējums un pievienota informācija par ekspluatācijas tehniskajiem rādītājiem latviešu valodā.

5.4. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst Līguma noteikumiem un ir derīga ekspluatācijai, kā arī to, ka Preces izmantošana, atbilstoši tās uzdevumiem, nenodarīs kaitējumu cilvēka veselībai un dzīvībai.

1. **Pušu saistības**
	1. Piegādātāja pienākumi:
		1. piegādāt Līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošu, pienācīgas kvalitātes Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem;
		2. transportējot Preci, nodrošināt Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem;
		3. Piegādātājs nodrošina piegādei un uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
		4. Piegādātājs nodrošina tehniķa ierašanos iekārtas neprecīzas darbības vai salūšanas gadījumā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no izsaukuma brīža, darba dienās- darba laikā. Izsaukums tiek pieteikts pa tālruni:67893785, vai e-pastā: serviss@arbor.lv; izsaukums, kas pieteikts ārpus darba laika, tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā.
		5. saskaņā ar Noteikumiem Nr.581, veikt Preces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un metroloģisko kontroli, ja tas attiecināms uz konkrēto Preci.
		6. Piegādātājs nodrošina iespēju uz remonta laiku, ja tas paredzams ilgāk par 10 (desmit) darba dienām, aizvietot nestrādājošu iekārtu ar analogu Preci 5 (piecu) darba dienu laikā bez papildus samaksas;
		7. Līguma prasībām neatbilstošas un/vai nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumā, ne vēlā kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā apmainīt to pret jaunu, nelietotu un kvalitatīvu Preci uz sava rēķina;
		8. sagatavot un nodot Pasūtītājam rēķinu par piegādāto Preci;
		9. laikus, vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Preces piegādes termiņa iestāšanās, informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas kavē Preces piegādi noteiktajā laikā;
		10. veikt Līguma izpildi ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem.

6.2. Piegādātāja tiesības:

6.2.1. par piegādātu kvalitatīvu Preci savlaicīgi saņemt Līgumā noteikto samaksu;

6.2.2. saņemt no Pasūtītāja saistību izpildei nepieciešamo informāciju.

6.3. Pasūtītāja pienākumi:

* + 1. pārbaudīt piegādāto Preču kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem;
		2. Līgumā noteiktajā kārtībā savlaicīgi samaksāt par pieņemto, Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu Preci.
	1. Pasūtītāja tiesības:
		1. dot Piegādātājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi;
		2. saņemt no Piegādātāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;
		3. pieņemt, saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādāto, Līguma prasībām atbilstošo, kvalitatīvo Preci, ievērojot Līguma 2.5.punktā noteikto;
		4. nekvalitatīvas un Līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā, lūgt Piegādātāju ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā apmainīt to pret jaunu, nelietotu, Līguma prasībām atbilstošu;
		5. laicīgi saņemt no Piegādātāja informāciju un paskaidrojumus par iespējamajiem vai paredzamajiem kavējumiem Līguma izpildē;
		6. apturēt Līguma izpildi Līguma 3.3.punktā noteiktajos gadījumos;
		7. apturēt un atlikt Līgumā paredzēto maksājumu ārējā normatīvajā aktā vai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
		8. aizstāt Pasūtītāju kā Pusi ar citu iestādi, ja Pasūtītāju kā iestādi reorganizē vai mainās tā kompetence.
	2. Pasūtītājs atsaka pieņemt Līguma izpildījumu, ja piegādāta nekvalitatīva un Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece.
1. **Pušu atbildība**
	1. Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītajā vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.
	2. Par Preces piegādes termiņa kavēšanu vai citu Līgumā noteikto saistību nepildīšanu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
	3. Par Līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumu Piegādātājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0.1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru maksājuma nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas.
	4. Līgumā noteikto līgumsodu apmaksas tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgās puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas.
	5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākas saistību izpildes pienākuma un netiek ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā.
2. **Nepārvarama vara**
	1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, valsts un pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi, kas ir saistoši Pusēm un neviena no Pusēm nav tos iniciējusi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). Puse var atsaukties uz nepārvaramās varas radītajiem Līguma izpildes šķēršļiem tikai gadījumā, ja pirms tam ir izdarījusi visu iespējamo, lai tos novērstu.
	2. Gadījumā, ja iestājas Līguma 8.1.punktā noteiktie apstākļi, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi.
	3. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta iestāde un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
	4. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveida brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
3. **Strīdu izskatīšanas kārtība**
	1. Strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Vienošanās par strīda atrisināšanu noformējama rakstveidā un Puses to abpusēji paraksta. Minētā vienošanās pievienojama pie šī Līguma. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdus risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	2. Jautājumos, kas nav tiešā veidā paredzēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4. **Citi noteikumi**
	1. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šajā gadījumā Puses piemēro šo Līgumu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	2. Puses ir tiesīgas veikt Līguma grozījumus, ja Piegādātāju aizstāj ar citu, atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.
	3. Jebkuri Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Puses ir tiesīgas veikt Līguma grozījumus tādā apmērā, kas neskar piedāvātās Preces cenas palielināšanu.
	4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti vai Līguma 10.8. un 10.9.punktā noteiktās Pušu kontaktpersonas vai to kontaktinformācija, attiecīgā Puse 5 (piecu) darba dienu laikā no notikušo izmaiņu iestāšanās rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta nosacījumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju attiecībā pret otras Puses sniegto informāciju.
	5. Pasūtītāja vadītāja maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja notiek Pasūtītāja reorganizācija, Līgums paliek spēkā un tā nosacījumi ir saistoši tā tiesību un saistību pārņēmējam. Pasūtītājs par šādu apstākļu iestāšanos 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski brīdina Piegādātāju.
	6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm var notikt arī izmantojot e-pasta saraksti, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	7. Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības un saistības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajai personai.
	8. Pasūtītāja kontaktpersona: Toms Bērziņš, tālruņa numurs: 29674952, e-pasta adrese: toms.berzins@stradini.lv. Pilnvarotā persona ir tiesīga pieņemt Preci, parakstīt attiecīgos pieņemšanas – nodošanas dokumentus.
	9. Piegādātāja kontaktpersona: Kristaps Rozenvalds, tālruņa numurs: 22066525, 67620126, e-pasta adrese: kristaps.rozenvalds@arbor.lv.
	10. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos oriģinālos eksemplāros ar 1 pielikumu uz 11 (vienpadsmit) lapām, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātāja.
5. **Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:****VSIA “Paula Stradiņa klīniskās****universitātes slimnīca”**Reģ. Nr. 40003457109Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002Konta Nr. LV74HABA0551027673367Banka: AS Swedbank Kods: HABALV22\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_A.Biruma | **Piegādātājs:****SIA “Arbor Medical Korporācija ”**Reģ. Nr. 40003547099Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas nov., LV - 1076Konta LV98HABA0551000850592Banka: AS SwedbankKods: HABALV22 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_D.Rātfeldere |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_E.Buša |  |

|  |
| --- |
| **Tehniskais un finanšu piedāvājums** |
| ***Elektroķirurģijas ierīču piegāde (A Korpusam)*** |
| *II daļa - Diatermokoagulatori* |
| **Vispārīgās prasības:** |
| 1) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža; |
| 2) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;  |
| 3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža; |
| 4) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes; |
| 5) | Garantijas remontu jāveic ražotājfirmas sertificētam inženierim (piedāvājumam pievienot inženiera sertifikātu) |
| 6) | Piedāvātā prece ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu |
| 7) | \*Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma |
| 8) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu. |
|   |   |  |  |
| **Nr.p.k.** | **Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības** | **pretendneta tehniskais piedāvājums** | **Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai\*** |
| **2.1** | **Diatermokoagulatros endoskopijām**  |  |
|   | Daudzums (komplekts.): | 2 |
|   | 1 komplekta cena bez PVN, EUR: |  € 5 064,00  |
|  | **Cena kopā bez PVN, EUR:** |  **€ 10 128,00**  |
|   | Preces ražotājs:  | BOWA |
|   | Preces modelis, kods:  | ARC 303gastro, 900-303G |
| ***2.1.1*** | ***Veicamās funkcijas:*** |
| 2.1.1.1 | Augstfrekvences elektroķirurģiskā iekārta (elektroģenerators), kas nodrošina strāvu audu griešanai, izžāvēšanai, fulgurācijai bipolārās un monopolārās ķirurģijas laikā. | Augstfrekvences elektroķirurģiskā iekārta (elektroģenerators), kas nodrošina strāvu audu griešanai, izžāvēšanai, fulgurācijai bipolārās un monopolārās ķirurģijas laikā. | 31. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.1.2 | Inzmatojams endoskopiskās operācijās | Izmatojams endoskopiskās operācijās | 6. lpp informatīvajā materiālā |
| ***2.1.2*** | ***Tehniskās prasības:***  |
| 2.1.2.1 | Ne mazāk kā divas monopolārās, vismaz viena bipolārā izeja  | divas monopolārās, viena bipolārā izeja | 12., 15. lpp informatīvajā materiālā |
| ***2.1.2.2*** | ***Bipolārais režīms:*** | Bipolārais režīms: | 16. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.2.1 | Vismaz trīs bipolārie apakšrežīmi (norādīt tos) | trīs bipolārie apakšrežīmi (Standarta, Forced, Micro) | 23. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.2.2 | Katrs apakšrežīms aktivizējams ar atsevišķu taustiņu | Katrs apakšrežīms aktivizējams ar atsevišķu taustiņu | 23. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.2.3 | Autobipolārā funkcija - koagulācijas aktivizēšanai bez kājslēdža | Autobipolārā funkcija - koagulācijas aktivizēšanai bez kājslēdža | 16. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.2.4 | Autobipolārā funkcija ar aktivācijas laika soli ne mazāku kā 0.5 sek., diapazonā no 0.0 līdz 2.0 sek  | Autobipolārā funkcija ar aktivācijas laika soli ne mazāku kā 0.5 sek., diapazonā no 0.0 līdz 2.0 sek  | 22. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.2.5 | Bipolārās koagulācijas jauda vismaz līdz 70 W | Bipolārās koagulācijas jauda 120 W | 17. lpp informatīvajā materiālā |
| ***2.1.2.3*** | ***Monopolārais režīms:*** | Monopolārais režīms: | 18. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.3.1 | Vismaz divi griešanas režīmi: tīrai ar griešanas jaudu līdz vismaz 300W, jauktai, kas nodrošina hemostāzi ar jaudu līdz vismaz 200W  | Vismaz divi griešanas režīmi: tīrai ar griešanas jaudu 300W, jauktai, kas nodrošina hemostāzi ar jaudu 200W | 19. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.3.2 | Vismaz trīs koagulācijas režīmi (kontakta, uzspiestai un bezkontakta) katram ar jaudu vismaz 120W – katru apakšrežīmu var izvēlēties ar atsevišķu taustiņu  | Vismaz trīs koagulācijas režīmi (kontakta, uzspiestai un bezkontakta) katram ar jaudu vismaz 120W – katru apakšrežīmu var izvēlēties ar atsevišķu taustiņu  | 2., 17. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.3.3 | Visu instrumentu aktivizēšana gan ar rokas slēdzi, gan ar kājslēdzi | Visu instrumentu aktivizēšana gan ar rokas slēdzi, gan ar kājslēdzi | 20. lpp informatīvajā materiālā |
| ***2.1.2.4*** | ***Gastroenteroloģiskais režīms:*** | Gastroenteroloģiskais režīms: | 6. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.4.1 | Vismaz 3 dažādi specializētie gastroenteroloģijas režīmi: polipektomijai, papilotomijai, endoskopiskajai rezekcijai | Vismaz 3 dažādi specializētie gastroenteroloģijas režīmi: polipektomijai, papilotomijai, endoskopiskajai rezekcijai | 6. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.4.2 | Lietotājs var pielāgot hemostāzes līmeni griešanas un koagulācijas laikā – ne mazāk kā 3 pakāpēs | Lietotājs var pielāgot hemostāzes līmeni griešanas un koagulācijas laikā 10 pakāpēs | 21. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.4.3 | Griešanas režīmam iespējams iestatīt koagulācijas pakāpi – ne mazāk kā 8 līmeņos | Griešanas režīmam iespējams iestatīt koagulācijas pakāpi – 10 līmeņos | 18. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.5 | jaudas uzstādījumu regulācija katram režīmam atsevišķi bipolārajam, monopolārajam  | jaudas uzstādījumu regulācija katram režīmam atsevišķi bipolārajam, monopolārajam  | 2. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.6 | Jaudas iestatīšanas solis vismaz 1 W, diapazonā no 0 līdz 40W vai vairāk  | Jaudas iestatīšanas solis vismaz 1 W, diapazonā no 0 līdz 40W vai vairāk  | 17. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.7 | jaudas uzstādījumiem jābūt atainotiem skaitļu veidā (vatos) uz ģeneratora priekšējā paneļa | Jaudas uzstādījumi ir atainoti skaitļu veidā (vatos) uz ģeneratora priekšējā paneļa | 3. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.8 | automātiska funkciju un pievienoto instrumentu kontrole iekārtas darbības laikā | automātiska funkciju un pievienoto instrumentu kontrole iekārtas darbības laikā | 26. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.9 | ģenerators aprīkots ar tehnoloģiju, kas nodrošina izejas voltāžas automātisku pielāgošanu konstatētajai audu pretestībai | ģenerators aprīkots ar tehnoloģiju, kas nodrošina izejas voltāžas automātisku pielāgošanu konstatētajai audu pretestībai | 3. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.10 | ģeneratoram ir jākontrolē pretestība starp dalītā elektroda plāksnēm un jābrīdina ar skaņas signālu un gaismas indikatoru, ja konstatētā pretestība starp elektroda plāksnēm ir ārpus ražotāja noteiktā drošības intervāla vai arī pretestība pieaug vairāk kā par 40—50% no sākotnējās | ģeneratoram ir jākontrolē pretestība starp dalītā elektroda plāksnēm un jābrīdina ar skaņas signālu un gaismas indikatoru, ja konstatētā pretestība starp elektroda plāksnēm ir ārpus ražotāja noteiktā drošības intervāla vai arī pretestība pieaug vairāk kā par 40—50% no sākotnējās | 26. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.11 | Iespēja monopolārās koagulācijas ligzdās pievienot Valleylab standarta savienojuma piederumus (3 zaru monopolāro un viena zara neitrālo) | Iespēja monopolārās koagulācijas ligzdās pievienot Valleylab standarta savienojuma piederumus (3 zaru monopolāro un viena zara neitrālo) | 24., 25. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.12 | Jānodrošina iespēja vienlaicīgi aktivizēt divus monopolāros instrumentus. | Jānodrošina iespēja vienlaicīgi aktivizēt divus monopolāros instrumentus. | 3. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.13 | Jānodrošina iespēju aparatūru savienot ar Argona plazmas koagulācijas sistēmu un/vai dūmu evakuatoru. | Jānodrošina iespēju aparatūru savienot ar Argona plazmas koagulācijas sistēmu un/vai dūmu evakuatoru. | 13.,14. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.1.2.14 | Visiem piedāvātiem piederumiem ir jānodrošina to darbības funkcijas kādas ir noteicis ražotājs | Visie piedāvātie piederumi nodrošina to darbības funkcijas kādas ir noteicis ražotājs | 13. lpp informatīvajā materiālā |
| ***2.1.3*** | ***Komplektācija:*** | ***Daudzums:*** | ***Cena par vienību:*** |
| 2.1.3.1 | Diatermokoagulators | 1 |  € 4 327,00  |
| 2.1.3.2 | Kājslēdzis abu režīmu aktivizēšanai | 1 |  € 315,00  |
| 2.1.3.3 | Neitrālie eletrodi (100 operācijām) | 100 |  € 100,00  |
| 2.1.3.4 | bipolārās koagulācijas vads endoskopiskām zondēm | 1 |  € 57,00  |
| 2.1.3.5 | Rati iekārtas pārvietošanai ar grozu/plauktu piederumiem un bloķējamiem riteņiem | 1 |  € 265,00  |
| **Nr.p.k.** | **Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības** | **pretendneta tehniskais piedāvājums** | **Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai\*** |
| **2.2** | **Diatermokoagulatros LOR operācijām**  |  |
|   | Daudzums (komplekts.): | 1 |
|   | 1 komplekta cena bez PVN, EUR: |  € 4 499,00  |
|  | **Cena kopā bez PVN, EUR:** |  **€ 4 499,00**  |
|   | Preces ražotājs:  | BOWA |
|   | Preces modelis, kods:  | ARC-303, 900-303 |
| ***2.2.1*** | ***Veicamās funkcijas:*** |
| 2.2.1.1 | Augstfrekvences elektroķirurģiskā iekārta (elektroģenerators), kas nodrošina strāvu audu griešanai, izžāvēšanai, fulgurācijai bipolārās un monopolārās ķirurģijas laikā. | Augstfrekvences elektroķirurģiskā iekārta (elektroģenerators), kas nodrošina strāvu audu griešanai, izžāvēšanai, fulgurācijai bipolārās un monopolārās ķirurģijas laikā. | 31. lpp informatīvajā materiālā |
| ***2.1.2*** | ***Tehniskās prasības:***  |
| 2.2.2.1 | Ne mazāk kā divas monopolārās, vismaz viena bipolārā izeja  | divas monopolārās, viena bipolārā izeja | 12., 15. lpp informatīvajā materiālā |
| ***2.2.2.2*** | ***Bipolārais režīms:*** | Bipolārais režīms: | 16. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.2.1 | Vismaz trīs bipolārie apakšrežīmi (norādīt tos) | trīs bipolārie apakšrežīmi (Standarta, Forced, Micro) | 23. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.2.2 | Katrs apakšrežīms aktivizējams ar atsevišķu taustiņu | Katrs apakšrežīms aktivizējams ar atsevišķu taustiņu | 23. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.2.3 | Autobipolārā funkcija - koagulācijas aktivizēšanai bez kājslēdža | Autobipolārā funkcija - koagulācijas aktivizēšanai bez kājslēdža | 16. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.2.4 | autobipolārā funkcija ar aktivācijas laika soli ne mazāku kā 0.5 sek., diapazonā no 0.0 līdz 2.0 sek  | Autobipolārā funkcija ar aktivācijas laika soli ne mazāku kā 0.5 sek., diapazonā no 0.0 līdz 2.0 sek  | 22. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.2.5 | Bipolārās koagulācijas jauda vismaz līdz 70 W | Bipolārās koagulācijas jauda 120 W | 17. lpp informatīvajā materiālā |
| ***2.2.2.3*** | ***Monopolārais režīms:*** | Monopolārais režīms: | 18. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.3.1 | Vismaz divi griešanas režīmi: tīrai ar griešanas jaudu līdz vismaz 300W, jauktai, kas nodrošina hemostāzi ar jaudu līdz vismaz 200W  | Vismaz divi griešanas režīmi: tīrai ar griešanas jaudu 300W, jauktai, kas nodrošina hemostāzi ar jaudu 200W | 19. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.3.2 | Vismaz trīs koagulācijas režīmi (kontakta, uzspiestai un bezkontakta) katrs ar jaudu vismaz 120W – katru apakšrežīmu var izvēlēties ar atsevišķu taustiņu  | Vismaz trīs koagulācijas režīmi (kontakta, uzspiestai un bezkontakta) katram ar jaudu vismaz 120W – katru apakšrežīmu var izvēlēties ar atsevišķu taustiņu  | 2., 17. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.3.3 | visu instrumentu aktivizēšana gan ar rokas slēdzi, gan ar kājslēdzi | Visu instrumentu aktivizēšana gan ar rokas slēdzi, gan ar kājslēdzi | 20. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.4 | jaudas uzstādījumu regulācija katram režīmam atsevišķi bipolārajam, monopolārajam  | jaudas uzstādījumu regulācija katram režīmam atsevišķi bipolārajam, monopolārajam  | 2. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.5 | Jaudas iestatīšanas solis vismaz 1 W, diapazonā līdz 40W vai vairāk | Jaudas iestatīšanas solis vismaz 1 W, diapazonā no 0 līdz 40W vai vairāk  | 17. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.6 | jaudas uzstādījumiem jābūt atainotiem skaitļu veidā (vatos) uz ģeneratora priekšējā paneļa | Jaudas uzstādījumi ir atainoti skaitļu veidā (vatos) uz ģeneratora priekšējā paneļa | 3. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.7 | automātiska funkciju un pievienoto instrumentu kontrole iekārtas darbības laikā | automātiska funkciju un pievienoto instrumentu kontrole iekārtas darbības laikā | 26. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.8 | ģenerators aprīkots ar tehnoloģiju, kas nodrošina izejas voltāžas automātisku pielāgošanu konstatētajai audu pretestībai | ģenerators aprīkots ar tehnoloģiju, kas nodrošina izejas voltāžas automātisku pielāgošanu konstatētajai audu pretestībai | 3. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.9 | ģeneratoram ir jākontrolē pretestība starp dalītā elektroda plāksnēm un jābrīdina ar skaņas signālu un gaismas indikatoru, ja konstatētā pretestība starp elektroda plāksnēm ir ārpus ražotāja noteiktā drošības intervāla vai arī pretestība pieaug vairāk kā par 40—50% no sākotnējās | ģeneratoram ir jākontrolē pretestība starp dalītā elektroda plāksnēm un jābrīdina ar skaņas signālu un gaismas indikatoru, ja konstatētā pretestība starp elektroda plāksnēm ir ārpus ražotāja noteiktā drošības intervāla vai arī pretestība pieaug vairāk kā par 40—50% no sākotnējās | 26. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.10 | Iespēja monopolārās koagulācijas ligzdās pievienot Valleylab standarta savienojuma piederumus (3 zaru monopolāro un viena zara neitrālo) | Iespēja monopolārās koagulācijas ligzdās pievienot Valleylab standarta savienojuma piederumus (3 zaru monopolāro un viena zara neitrālo) | 24., 25. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.11 | Jānodrošina iespēja vienlaicīgi aktivizēt divus monopolāros instrumentus. | Jānodrošina iespēja vienlaicīgi aktivizēt divus monopolāros instrumentus. | 3. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.12 | Jānodrošina iespēju aparatūru savienot ar Argona plazmas koagulācijas sistēmu un/vai dūmu evakuatoru. | Jānodrošina iespēju aparatūru savienot ar Argona plazmas koagulācijas sistēmu un/vai dūmu evakuatoru. | 13.,14. lpp informatīvajā materiālā |
| 2.2.2.13 | Visiem piedāvātiem piederumiem ir jānodrošina to darbības funkcijas kādas ir noteicis ražotājs | Visie piedāvātie piederumi nodrošina to darbības funkcijas kādas ir noteicis ražotājs | 13. lpp informatīvajā materiālā |
| ***2.2.3*** | ***Komplektācija:*** | ***Daudzums:*** | ***Cena par vienību:*** |
| 2.2.3.1 | Diatermokoagulators | 1 |  € 3 503,00  |
| 2.2.3.2 | Kājslēdzis abu režīmu aktivizēšanai | 1 |  € 315,00  |
| 2.2.3.3 | bipolārās koagulācijas vads bipolārām pincetēm un šķērēm | 2 |  € 96,00  |
| 2.2.3.4 | Bajonetes formas pincetes LOR operācijām | 2 |  € 220,00  |
| 2.2.3.5 | Neitrālie eletrodi (100 operācijām) | 100 |  € 100,00  |
| 2.2.3.6 | Rati iekārtas pārvietošanai ar grozu/plauktu piederumiem un bloķējamiem riteņiem | 1 |  € 265,00  |
|  | **Cena kopā bez PVN, EUR:** |  **€ 14 627,00**  |