APSTIPRINĀTS

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

 iepirkuma komisijas

2015.gada 3.decembra sēdē

(protokols Nr.1)

**IEPIRKUMA**

**„Piekļuves kontroles sistēmas nomaiņa Neatliekamās medicīnas centrā”**

**(identifikācijas Nr. PSKUS 2015/28)**

**NOLIKUMS**

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

**1. Pasūtītājs**

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

**2.** **Kontaktpersona**

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Eva Sokolova, tālrunis 67069736, fakss 67095312, e-pasta adrese: eva.sokolova@stradini.lv.

**3.** **Informācija par iepirkuma priekšmetu**

* 1. Piekļuves kontroles sistēmas nomaiņa Neatliekamās medicīnas centrā (turpmāk – Pakalpojumi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums).
	2. Pakalpojuma apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1.pielikums) (turpmāk – Tehniskā specifikācija).
	3. Līguma darbības termiņš – 2 (divi) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.
	4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
	5. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
	6. CPV kods: 35120000-1 (Novērošanas un drošības sistēmas un iekārtas).

**4. Iepirkuma identifikācijas Nr.** PSKUS 2015/28.

**5. Informācijas apmaiņas kārtība**

5.1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā <http://www.stradini.lv> sadaļā Iepirkumi.

* 1. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.
	2. Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem un sniegs papildu informāciju par iepirkuma dokumentācijā iekļautajām prasībām, ja ieinteresētie piegādātāji būs uzdevuši jautājumus vai pieprasījuši papildu informāciju, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1. **Piedāvājuma iesniegšana**
	1. Piedāvājums jāiesniedz līdz **2015.gada 14.decembris, plkst. 13:00**.
	2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.
	3. Iesniegšanas vieta – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk – PSKUS, Iepirkumu daļā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā.
	4. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.
	5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
	6. Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam.
	7. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
2. **Piedāvājuma noformēšana**
	1. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls (papīra formā), kā arī jāpievieno tā elektroniskais eksemplārs *\*.pdf, \*.xls, \*.doc* formātā, izmantojot elektronisko datu nesēju. Uz piedāvājuma oriģināla (papīra formā) norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” un uz elektroniskā eksemplāra attiecīgi norāda atzīmi “KOPIJA”.
	2. Piedāvājums pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām, vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju.
	3. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:
* Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
* pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss,;
* atzīme: „Piedāvājums iepirkumam „Piekļuves kontroles sistēmas nomaiņa Neatliekamās medicīnas centrā”, iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2015/28”;
* atzīme: „Neatvērt līdz 2015.gada 14.decembrī plkst.13:00”.
	1. Piedāvājums sastāv no Nolikuma 10., 11. un 12.punktā noteiktajiem dokumentiem.
	2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
	3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
	4. Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
	5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.
	6. Ja pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju, kas satur komercnoslēpumu, pretendents to norāda piedāvājumā.
1. **Pretendentu atlases prasības**

8.1. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*;

8.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi.

|  |  |
| --- | --- |
| **9. Pretendenta kvalifikācijas prasības** | **10. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti** |
| 9.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). | 10.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija.  |
| 9.2. Pretendenta uzņēmumā ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas atbilst noteiktiem starptautiskiem, Eiropas vai nacionālajiem standartiem (ISO 9001:2008 vai ekvivalents). | 10.1. Sertifikāta (sertifikācijas institūcijas izsniegts apliecinājums) kopija vai citi pierādījumi par līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 9.2.punktā noteiktajām prasībām. |
| 9.3. Pretendentam, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i. 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir bijusi pieredze ne mazāk kā 3 (trīs) līdzvērtīga rakstura līgumu izpildē. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, uzrāda atbilstošo pieredzi par nostrādāto laiku.Par līdzvērtīgu pēc apjoma tiks uzskatīts Līgums:9.3.1. kura ietvaros tika ierīkota piekļuves kontroles sistēma;9.3.2. kura Līguma summa par sniegto Pakalpojumu ir bijusi vismaz EUR 20 000,00 (bez PVN). | 10.3. Lai apliecinātu Nolikuma 9.3.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto formu, klāt pievienojot pieņemšanas – nodošanas akta kopiju par ierīkoto piekļuves kontroles sistēmu un pasūtītāju pozitīvas atsauksmes. |
| 9.4. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls. | 10.4. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma veidni. |
| 9.5. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina speciālists/-i, kuram/-iem ir spēkā esošs: 9.5.1. būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā;9.5.2. būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā;9.5.3. būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā;9.5.4. būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā.Un kuram/-iem ir pieredze: iepriekšējos 3 (trīs) gados (t.i., 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir realizējis ne mazāk kā 3 (trīs) piekļuves kontroles sistēmu nomaiņas projektus. | 10.5. Pretendenta piedāvātā/-o speciālista/-u profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā noteikto formu, klāt pievienojot aprakstā minēto projektu pieņemšanas – nodošanas aktu kopijas. |
| 9.6. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina vismaz 1 (viens) speciālists sistēmas programmēšanā, kuram ir Pretendenta piedāvātā aprīkojuma ražotāja, pārstāvniecības vai tā apmācību centra izsniegts sertifikāts un/vai dokuments, kas apliecina speciālista kvalifikāciju uzturēt piedāvāto programmatūru un vai aprīkojumu.  | 10.6. Pretendenta piedāvātā speciālista profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā noteikto formu, klāt pievienojot piedāvātā speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. |
| 9.7. Pretendents Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā uz visu Līguma darbības laiku veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā EUR 20 000,00 (bez PVN). Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī „Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. Pretendents apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. | 10.7. Lai apliecinātu Nolikuma 9.7.punkta izpildi ir jāiesniedz Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Nolikuma 9.7.punktu. |
| 9.8. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 10.8. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |

1. **Tehniskais piedāvājums**
	1. Tehniskopiedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz kā savu piedāvājumu tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1. pielikums) izpildei.
	2. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai Tehniskā piedāvājuma formai (Nolikuma 6.pielikums).
	3. Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo Nolikuma tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1. pielikums) minimālo prasību izpilde.
2. **Finanšu piedāvājums**
	1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 7.pielikums).
	2. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu Tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.
	3. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. **Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana**
	1. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.
	2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 10.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.
	3. Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 10.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
	4. Vērtējot tehnisko piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst pasūtītāja prasītajai tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un nolikuma 11.punkta prasībām.
	5. Ja pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst pasūtītāja prasītajai tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un nolikuma 11.punkta prasībām, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
	6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.
	7. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo vērtējamo summu bez pievienotās vērtības nodokļa.
	8. Iepirkuma komisija, attiecībā uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu veic pārbaudi par Pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētās personas atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktajam.
	9. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:
		1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts) minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
4. par minētā panta piektās daļas 1.punktā (Nolikuma 8.1.1.punkts) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;
5. par minētā panta piektās daļas 2.punktā (Nolikuma 8.1.2.punkts) minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts) minētās personas piekrišanu.
	* 1. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas minētā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
	1. Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 13.9.1. “b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
		1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro;*
		2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
	2. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.
	3. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.
6. **Līguma nosacījumi**

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām.

1. **Pretendenta pienākumi un tiesības:**
	1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.
	2. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
	3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
	4. Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. **Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:**
	1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
	2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.
	3. Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.
	4. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
	5. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
	6. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
	7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.
	8. Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**1.pielikums nolikumam**

(ID. Nr. PSKUS 2015/28)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**„Piekļuves kontroles sistēmas nomaiņa Neatliekamās medicīnas centrā”**

(identifikācijas Nr. PSKUS 2015/28)

**Darba uzdevums**:

Darba uzdevums ir līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē, atbilstoši Pasūtītāja prasībām veikt piekļuves kontroles sistēmas nomaiņu Neatliekamās medicīnas centrā. Darbi ir jāveic strādājošā Objektā, ņemot vērā Neatliekamā medicīnas centra nepārtrauktu darbību (24/7).

**Darba apraksts un apjomi**

1. Pretendentam piedāvājumā ir jāparedz visi nepieciešamie darbi, lai tiktu izpildītas Pasūtītāja un likumdošanas prasības.
2. Pretendents ir atbildīgs par visu nepieciešamo projekta dokumentāciju sagatavošanu un saskaņošanu likumdošanā paredzētā kartībā ar visam iesaistītām pusēm.
3. Pretendentam ir pienākums demontēt esošās iekārtas, kuras ir jānodod Pasūtītājam.
4. Darbu izpildes laikā radušies atkritumi un gruži ir nekavējoties jāsavāc. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam.
5. Pretendentam jāsaskaņo darba veikšanas laiki, pirms darbu uzsākšanas.
6. Pretendents ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.
7. Garantijas laiks veiktajiem darbiem un materiāliem – 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p/k** | **Darbu veids** | **Mēr-****vie-****nība** | **Dau-****dzums** |
| 1 | Kontroles panelis korpusā ar barošanas bloku, vismaz 16 zonas, ar iespēju konfigurēt to līdz: 4000 lietotājiem, 250 rajoniem, 240 piekļuves kontroles standarta durvīm, 160 intelektuālām durvīm (darbība ir nodrošināta arī bez sakariem ar paneļi vai datoru), 90. tastatūrām, 2000. zonām, 10. liftu vadības moduļiem. | kompl. | 1 |
| 3 | LAN un x RS232 Porta moduļa plate. | gab. | 1 |
| 4 | Datora pieslēguma kabelis. | gab. | 1 |
| 5 | LCD tastatūra | gab. | 1 |
| 6 | Vismaz 4 durvju kontrolieris korpusā ar barošanas bloku, ar lokālu atmiņu, vismaz 8 zonas, ar optisko atdalītāju. | gab. | 3 |
| 7 | Papildus plate 2 nolasītājiem, aprīkojot durvis ar divpusējo piekļuvi | gab. | 3 |
| 8 | Vadības grafiskā programmatūra instalācijai serverī ar licencēm vienam panelim un vienam klientam. | kompl. | 1 |
| 9 | Serveris: Ar vismaz Intel® Duel Xeonvai ekvivalentu procesoru , ar takts frekvenci vismaz 3.0ghz vai vairākOperatīvā atmiņa: vismaz 12 GBCietais disks: vismaz 1 Tb | kompl. | 1 |
| 10 | Monitors ar vismaz 24" diagonāli un vismaz 1680x1050 izšķirtspēju | gab. | 1 |
| 11 | Papildus licence vienam attālinātam klientam | gab. | 1 |
| 12 | Barošanas bloks 12V, 3A, ar akumulatora pieslēgumu | gab. | 5 |
| 13 | Akumulators 12V 7.2Ah | gab. | 9 |
| 14 | Mifare nolasītājs, nolasīšanas attālums 10 cm; iekštelpu uzstādīšanai, plastmasas korpuss, ūdensdrošs; tampers; minimāls izmērs: 120x42x15 | gab. | 17 |
| 15 | Mifare identifikācijas kartiņa, apdrukājama | gab. | 300 |
| 16 | Poga durvju atvēršanai, NO/NC, metāla, līdz 3A, 36V, Mechanical Life: 500000 tests. | gab. | 4 |
| 17 | Domofona izsaukuma panelis, 4 vadu krāsu kamera, CMOS, 12V. | gab. | 2 |
| 18 | Min. 4.3" TFT LCD, Hands-Free, sistēma atbalsta: 2 monitorus un divus izsaukuma paneļus.  | gab. | 1 |
| 19 | Durvju aizvērējs, durvīm 100kg, balts | gab. | 1 |
| 20 | Elektromagnēts 280kg ar stāvokļa kontroli 12v/0.5A | gab. | 5 |
| 21 | Kronšteins elektromagnētam (individuāli izgatavots) | gab. | 5 |
| 22 | Sprūds pretējās darbības (Normāli atvērts) modelis. Evakuācijas izejām. 12V 0,2A / 24V0,15A | gab. | 2 |
| 23 | Bīdāmo durvju bloķēšanas mehānisms | komp. | 1 |
| 24 | Pret plāksne, garā | gab. | 2 |
| 25 | PK Durvju rokturi | komp. | 2 |
| 26 | Avārijas izejas poga, zaļā krāsā | gab. | 4 |
| 27 | Aizsargstikls avārijas izejas pogām | gab. | 4 |
| 28 | Seifa atvēršanas devējs | gab. | 1 |
| 29 | Seifa pieslēgšana piekļūšanas kontrolei/signalizācijai, uzstādīt uz seifa nolasītāju, izbūvēt pieslēgumu PK sistēmai, programmēt apsardzes un lokālas trauksmes funkciju. | kompl. | 1 |
| 30 | Sirēna ar lampu 12V | gab. | 2 |
| 31 | Gofrēta caurule d=16mm | m | 50 |
| 31 | Gofrēta caurule d=25mm | m | 300 |
| 31 | Gofrēta caurule d=32mm | m | 50 |
| 32 | Cauruļu stiprinājumi (100.gb) | kompl. | 7 |
| 33 | Kabeļu penāļi (dažādi) | m | 150 |
| 34 | Spēka kabelis NYM 3x1.5 | m | 250 |
| 35 | Signalizācijas kabelis CORE 4/8 | m | 300 |
| 36 | Pārsprieguma automātiskais slēdzis B 6A | gab. | 9 |
| 37 | Automātisko slēdžu sadale | kompl. | 1 |
| 38 | UTP kabelis  | m | 1220 |
| 39 | Montāžas materiāli | kompl. | 1 |
| 40 | Liftu pieslēgšana PK sistēmai, darbus veikt ar apkalpojošu organizāciju. | kompl. | 1 |
| 41 | Piekļūšanas kontroles un apsardzes signalizācijas programmēšanas darbi, grafiskās vides izveide. | kompl. | 1 |
| 42 | Projektēšanas un izpilddokumentācijas sagatavošanas izdevumi. | kompl. | 1 |
| 43 | Adoptēto objektam instrukciju izstrāde. | kompl. | 1 |
| 44 | Darbu vadība, saskaņošanas, uzraudzība, iekārtu komplektācija, nodošana. | kompl. | 1 |

**2.pielikums nolikumam**

(ID. Nr. PSKUS 2015/28)

**Pieteikums dalībai iepirkumā** *(veidne)*

**„Piekļuves kontroles sistēmas nomaiņa Neatliekamās medicīnas centrā”**

(identifikācijas Nr. PSKUS 2015/28)

**Pretendents:**

|  |  |
| --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| reģ. Nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| pasta adrese (*ja atšķiras*): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| telefona/faksa numurs:e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Bankas rekvizīti:** |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ar šī pieteikuma iesnieganu pretendents:

1. piesakās piedalīties iepirkumā „Piekļuves kontroles sistēmas nomaiņa Neatliekamās medicīnas centrā” (iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2015/28);
2. apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
3. apliecina, ka ir Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā tehnika, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums;
4. apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem un ir gatavs iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkumu līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā iepirkuma līguma projekta tekstu;
5. garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
6. *piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem****[[1]](#footnote-1)[1]****;*
7. *piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem****[[2]](#footnote-2)[2]****.*

2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**3.pielikums nolikumam**

(ID. Nr. PSKUS 2015/28)

**Pretendenta pieredze Pakalpojuma sniegšanā**

**pēdējo 3 (trīs) gadu laikā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona) | Pakalpojuma līguma nosaukums(īss raksturojums) | Līguma summa EUR bez PVN | Pakalpojuma sniegšanas laiks (uzsākšanas – pabeigšanas gads/mēnesis) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**4.pielikums nolikumam**

(ID. Nr. PSKUS 2015/28)

**Pretendenta piedāvātā personāla saraksts**

**„Piekļuves kontroles sistēmas nomaiņa Neatliekamās medicīnas centrā”**

(identifikācijas Nr. PSKUS 2015/28)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Amata nosaukums līguma izpildē | vārds, uzvārds, personas kods | Sertifikāta / dokumenta Nr. | Sertifikāta/dokumenta nosaukums  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**5.pielikums nolikumam**

(ID. Nr. PSKUS 2015/28)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ profesionālās pieredzes apraksts** *(veidne)*

1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Personas kods:
4. Sertifikāta/dokumenta Nr.
5. Sertifikāta/dokumenta nosaukums:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Līguma nosaukums, veikto darbu īss raksturojums | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) |
|  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie līguma „Piekļuves kontroles sistēmas nomaiņa Neatliekamās medicīnas centrā” darbu izpildes.

Pielikumā: pieņemšanas – nodošanas aktu kopijas uz \_\_ lapām.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts, atšifrējums)

201\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6.pielikums nolikumam**

(ID. Nr. PSKUS 2015/28)

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**„Piekļuves kontroles sistēmas nomaiņa Neatliekamās medicīnas centrā”**

(identifikācijas Nr. PSKUS 2015/28)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p/k** | **Darbu veids** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| 1 | Kontroles panelis korpusā ar barošanas bloku, vismaz 16 zonas, ar iespēju konfigurēt to līdz: 4000 lietotājiem, 250 rajoniem, 240 piekļuves kontroles standarta durvīm, 160 intelektuālām durvīm (darbība ir nodrošināta arī bez sakariem ar paneļi vai datoru), 90. tastatūrām, 2000. zonām, 10. liftu vadības moduļiem. |  |
| 3 | LAN un x RS232 Porta moduļa plate. |  |
| 4 | Datora pieslēguma kabelis. |  |
| 5 | LCD tastatūra |  |
| 6 | Vismaz 4 durvju kontrolieris korpusā ar barošanas bloku, ar lokālu atmiņu, vismaz 8 zonas, ar optisko atdalītāju. |  |
| 7 | Papildus plate 2 nolasītājiem, aprīkojot durvis ar divpusējo piekļuvi |  |
| 8 | Vadības grafiskā programmatūra instalācijai serverī ar licencēm vienam panelim un vienam klientam. |  |
| 9 | Serveris: Ar vismaz Intel® Duel Xeonvai ekvivalentu procesoru , ar takts frekvenci vismaz 3.0ghz vai vairākOperatīvā atmiņa: vismaz 12 GBCietais disks: vismaz 1 Tb |  |
| 10 | Monitors ar vismaz 24" diagonāli un vismaz 1680x1050 izšķirtspēju |  |
| 11 | Papildus licence vienam attālinātam klientam |  |
| 12 | Barošanas bloks 12V, 3A, ar akumulatora pieslēgumu |  |
| 13 | Akumulators 12V 7.2Ah |  |
| 14 | Mifare nolasītājs, nolasīšanas attālums 10 cm; iekštelpu uzstādīšanai, plastmasas korpuss, ūdensdrošs; tampers; minimāls izmērs: 120x42x15 |  |
| 15 | Mifare identifikācijas kartiņa, apdrukājama |  |
| 16 | Poga durvju atvēršanai, NO/NC, metāla, līdz 3A, 36V, Mechanical Life: 500000 tests. |  |
| 17 | Domofona izsaukuma panelis, 4 vadu krāsu kamera, CMOS, 12V. |  |
| 18 | Min 4.3" TFT LCD, Hands-Free, sistēma atbalsta: 2 monitorus un divus izsaukuma paneļus.  |  |
| 19 | Durvju aizvērējs, durvīm 100kg, balts |  |
| 20 | Elektromagnēts 280kg ar stāvokļa kontroli 12v/0.5A |  |
| 21 | Kronšteins elektromagnētam (individuāli izgatavots) |  |
| 22 | Sprūds pretējās darbības (Normāli atvērts) modelis. Evakuācijas izejām. 12V 0,2A / 24V0,15A |  |
| 23 | Bīdāmo durvju bloķēšanas mehānisms |  |
| 24 | Pret plāksne, garā |  |
| 25 | PK Durvju rokturi |  |
| 26 | Avārijas izejas poga, zaļā krāsā |  |
| 27 | Aizsargstikls avārijas izejas pogām |  |
| 28 | Seifa atvēršanas devējs |  |
| 29 | Seifa pieslēgšana piekļūšanas kontrolei/signalizācijai, uzstādīt uz seifa nolasītāju, izbūvēt pieslēgumu PK sistēmai, programmēt apsardzes un lokālas trauksmes funkciju. |  |
| 30 | Sirēna ar lampu 12V |  |
| 31 | Gofrēta caurule d=16mm |  |
| 31 | Gofrēta caurule d=25mm |  |
| 31 | Gofrēta caurule d=32mm |  |
| 32 | Cauruļu stiprinājumi (100.gb) |  |
| 33 | Kabeļu penāļi (dažādi) |  |
| 34 | Spēka kabelis NYM 3x1.5 |  |
| 35 | Signalizācijas kabelis CORE 4/8 |  |
| 36 | Pārsprieguma automātiskais slēdzis B 6A |  |
| 37 | Automātisko slēdžu sadalne |  |
| 38 | UTP kabelis  |  |
| 39 | Montāžas materiāli |  |
| 40 | Liftu pieslēgšana PK sistēmai, darbus veikt ar apkalpojošu organizāciju. |  |
| 41 | Piekļūšanas kontroles un apsardzes signalizācijas programmēšanas darbi, grafiskās vides izveide. |  |
| 42 | Projektēšanas un izpilddokumentācijas sagatavošanas izdevumi. |  |
| 43 | Adoptēto objektam instrukciju izstrāde. |  |
| 44 | Darbu vadība, saskaņošanas, uzraudzība, iekārtu komplektācija, nodošana |  |

\*Pretendentam jānorāda ražotājs un modulis

2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**7.pielikums nolikumam**

(ID. Nr. PSKUS 2015/28)

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS** *(veidne)*

**„Piekļuves kontroles sistēmas nomaiņa Neatliekamās medicīnas centrā”**

(identifikācijas Nr. PSKUS 2015/28)

**Pretendents, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

piedāvā sniegt pakalpojumu saskaņā ar iepirkuma “piekļuves kontroles sistēmas nomaiņa Neatliekamās medicīnas centra” (identifikācijas Nr. PSKUS 2015/28) nolikuma noteikumiem par šādu cenu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p/k** | **Darbu veids** | **Mēr-****vie-****nība** | **Dau-****dzums** | **Cena par 1 vienību EUR bez PVN** | **Summa kopā EUR bez PVN** |
| 1 | Kontroles panelis korpusā ar barošanas bloku, vismaz 16 zonas, ar iespēju konfigurēt to līdz: 4000 lietotājiem, 250 rajoniem, 240 piekļuves kontroles standarta durvīm, 160 intelektuālām durvīm (darbība ir nodrošināta arī bez sakariem ar paneļi vai datoru), 90. tastatūrām, 2000. zonām, 10. liftu vadības moduļiem. | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | LAN un x RS232 Porta moduļa plate. | gab. | 1 |  |  |
| 4 | Datora pieslēguma kabelis. | gab. | 1 |  |  |
| 5 | LCD tastatūra | gab. | 1 |  |  |
| 6 | Vismaz 4 durvju kontrolieris korpusā ar barošanas bloku, ar lokālu atmiņu, vismaz 8 zonas, ar optisko atdalītāju. | gab. | 3 |  |  |
| 7 | Papildus plate 2 nolasītājiem, aprīkojot durvis ar divpusējo piekļuvi | gab. | 3 |  |  |
| 8 | Vadības grafiskā programmatūra instalācijai serverī ar licencēm vienam panelim un vienam klientam. | gab. | 1 |  |  |
| 9 | Serveris:Ar vismaz Intel® Duel Xeonvai ekvivalentu procesoru , ar takts frekvenci vismaz 3.0ghz vai vairākOperatīvā atmiņa: vismaz 12 GBCietais disks: vismaz 1 Tb | kompl. | 1 |  |  |
| 10 | Monitors ar vismaz 24" diagonāli un vismaz 1680x1050 izšķirtspēju | gab. | 1 |  |  |
| 11 | Papildus licence vienam attālinātam klientam | gab. | 1 |  |  |
| 12 | Barošanas bloks 12V, 3A, ar akumulatora pieslēgumu | gab. | 5 |  |  |
| 13 | Akumulators 12V 7.2Ah | gab. | 9 |  |  |
| 14 | Mifare nolasītājs, nolasīšanas attālums 10 cm; iekštelpu uzstādīšanai, plastmasas korpuss, ūdensdrošs; tampers; minimāls izmērs: 120x42x15 | gab. | 17 |  |  |
| 15 | Mifare identifikācijas kartiņa, apdrukājama | gab. | 300 |  |  |
| 16 | Poga durvju atvēršanai, NO/NC, metāla, līdz 3A, 36V, Mechanical Life: 500000 tests. | gab. | 4 |  |  |
| 17 | Domofona izsaukuma panelis, 4 vadu krāsu kamera, CMOS, 12V. | gab. | 2 |  |  |
| 18 | 4.3" TFT LCD, Hands-Free, sistēma atbalsta: 2 monitorus un divus izsaukuma paneļus.  | gab. | 1 |  |  |
| 19 | Durvju aizvērējs, durvīm 100kg, balts | gab. | 1 |  |  |
| 20 | Elektromagnēts 280kg ar stāvokļa kontroli 12v/0.5A | gab. | 5 |  |  |
| 21 | Kronšteins elektromagnētam (individuāli izgatavots) | gab. | 5 |  |  |
| 22 | Sprūds pretējās darbības (Normāli atvērts) modelis. Evakuācijas izejām. 12V 0,2A / 24V0,15A | gab. | 2 |  |  |
| 23 | Bīdāmo durvju bloķēšanas mehānisms | komp. | 1 |  |  |
| 24 | Pret plāksne, garā | gab. | 2 |  |  |
| 25 | PK Durvju rokturi | komp. | 2 |  |  |
| 26 | Avārijas izejas poga, zaļā krāsā | gab. | 4 |  |  |
| 27 | Aizsargstikls avārijas izejas pogām | gab. | 4 |  |  |
| 28 | Seifa atvēršanas devējs | gab. | 1 |  |  |
| 29 | Seifa pieslēgšana piekļūšanas kontrolei/signalizācijai, uzstādīt uz seifa nolasītāju, izbūvēt pieslēgumu PK sistēmai, programmēt apsardzes un lokālas trauksmes funkciju. | kompl. | 1 |  |  |
| 30 | Sirēna ar lampu 12V | gab. | 2 |  |  |
| 31 | Gofrēta caurule d=16mm | m | 50 |  |  |
| 31 | Gofrēta caurule d=25mm | m | 300 |  |  |
| 31 | Gofrēta caurule d=32mm | m | 50 |  |  |
| 32 | Cauruļu stiprinājumi (100.gb) | kompl. | 7 |  |  |
| 33 | Kabeļu penāļi (dažādi) | m | 150 |  |  |
| 34 | Spēka kabelis NYM 3x1.5 | m | 250 |  |  |
| 35 | Signalizācijas kabelis CORE 4/8 | m | 300 |  |  |
| 36 | Pārsprieguma automātiskais slēdzis B 6A | gab. | 9 |  |  |
| 37 | Automātisko slēdžu sadalne | kompl. | 1 |  |  |
| 38 | UTP kabelis  | m | 1220 |  |  |
| 39 | Montāžas materiāli | kompl. | 1 |  |  |
| 40 | Liftu pieslēgšana PK sistēmai, darbus veikt ar apkalpojošu organizāciju. | kompl. | 1 |  |  |
| 41 | Piekļūšanas kontroles un apsardzes signalizācijas programmēšanas darbi, grafiskās vides izveide. | kompl. | 1 |  |  |
| 42 | Projektēšanas un izpilddokumentācijas sagatavošanas izdevumi. | kompl. | 1 |  |  |
| 43 | Adoptēto objektam instrukciju izstrāde. | kompl. | 1 |  |  |
| 44 | Darbu vadība, saskaņošanas, uzraudzība, iekārtu komplektācija, nodošana | kompl. | 1 |  |  |
| **Kopā, EUR bez PVN** |  |
| PVN 21% |  |
| Kopā, ar PVN |  |

1. [1] norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas. [↑](#footnote-ref-1)
2. [2] norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi. [↑](#footnote-ref-2)