**1. pielikums nolikumam**

(ID Nr. PSKUS 2022/6)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Iepirkumam „Automātisko durvju remonts”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2022/6 )

1. **Vispārīga informācija:**
   1. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” adresē Pilsoņu iela 13, Rīga (turpmāk tekstā – Slimnīca) automātisko durvju remonta pakalpojuma sniegšanu tādejādi nodrošinot nepārtrauktu durvju funkcionēšanu.
   2. Automātisko durvju skaits vecajos korpusos 42 gab.(skaits ir norādīts informatīvā nolūkā un tas var mainīties līguma izpildes laikā):
      1. Veramās durvis – 17 gab.;
      2. Bīdāmās – 25 gab.
   3. Automātisko durvju skaits A1 korpusā kopā: 126 durvis. Automātisko durvju ražotāji/modeļi

1.3.1. Bīdāmās durvis Besam SL 500-5 gab. (Pielikumā Lietošanas instrukcija uz 10 lapām);

1.3.2. Bīdāmās durvis Besam Unislide – 7 gab. (Pielikumā Lietošanas instrukcija uz 15 lapām);

1.3.3. Veramās durvis GEZE TS 5000 – 92 gab. (Pielikumā Lietošanas instrukcija uz 16 lapām);

1.3.4. Veramās durvis GEZE TAS 160 – 20 gab;

1.3.5. Veramās durvis Record FA 127 – 2 gab.

* 1. Automātisko durvju ražotāji/modeļi (ražotāji/modeļi ir norādīti informatīvā nolūkā un tie var mainīties līguma izpildes laikā):
     1. Besam – 7 gab.;
     2. Portalp – 7 gab.;
     3. Dorma – 2 gab.;
     4. Yotogi – 2 gab.;
     5. Record – 2 gab.;
     6. Hotage – 1 gab.;
     7. Tormax – 1 gab.;
     8. Fauga – 1 gab.;
     9. Record STA 20 – 5 gabali;
     10. Citi ražotāji/modeļi – 9 gab.
  2. Pretendenti tiek nodrošināti ar iespēju veikt objekta apskati un klātienē iepazīties ar automātisko durvju modeļiem un to tehnisko stāvokli, sazinoties ar kontaktpersona par pakalpojumu specifikāciju: Infrastruktūras un loģistikas daļas, Saimnieciskās apgādes un servisa nodaļas vadītāju Māris Laizāns, e-pasts: maris.laizans@stradini.lv, tālr. mob. +371 26549863.
  3. Izpildītājam pakalpojuma sniegšanas laikā jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecības normatīvu, nacionālo standartu, darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības un citu spēkā esošo noteikumu ievērošanu. Pakalpojums sniedzams iespēju robežās netraucējot pacientus un Pasūtītāja personālu, darba vieta pēc Pakalpojuma sniegšanas sakopjama.
  4. Izpildītājam sniedzot Pakalpojumu ir jāievēro automātisko durvju ekspluatācijas noteikumi. Izpildītājs neveic automātiskajās durvīs tehniskās izmaiņas vai papildinājumus bez Izpildītāja rakstiskas piekrišanas;
  5. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma veikšanai izmantojamo materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbinieku kvalifikācijas atbilstību Iekārtu ražotāja noteiktajam.
  6. Izpildītājs nodrošina 24h apkalpošanas servisu.

1. **Automātisko durvju remontdarbi:**
   1. Izpildītājam ir pienākums Pakalpojuma izpildes laikā konstatēto defektu novēršanai sagatavot automātisko durvju remontdarbu tāmi.
   2. Izpildītājs uz izsaukumu ierodas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no izsaukuma saņemšanas.
   3. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par izsaukumā pavadīto laiku nekavējoši, saņemot vizītes beigās rakstisku apstiprinājumu uz izsaukuma akta.
   4. Izpildītājs veic automātisko durvju remontdarbus tikai pēc remontdarbu tāmes abpusējas saskaņošanas.
   5. Remontdarbu izmaksas veidojas no Izpildītāja norādītās remontdarbu stundas izmaksām un rezerves daļu/materiālu izmaksām, citu izmaksu iekļaušana remontdarbu tāmē netiks saskaņota.
   6. Remontdarbu rezerves daļu/materiālu izmaksas tāmē tiek norādītas saskaņā ar Izpildītāja rezerves daļu/materiālu cenrādi. Pasūtītājs, saskaņojot remontdarbu tāmi, vērtēs norādīto rezerves daļu/materiālu atbilstību vidējām rezerves daļu/materiālu tirgus cenām.
   7. Automātisko durvju remontdarbi tiek nodoti ar pieņemšanas nodošanas aktu.
   8. Izpildītājs sniedz 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju veikto remontdarbu laikā uzstādītajām rezerves daļām.
2. **Ārkārtas izsaukumi:**
   1. Izpildītājam jānodrošina 24h apkalpošanas serviss automātisko durvju bojājumu novēršanai.
   2. Saņemot Pasūtītāja pieprasījumu Izpildītājam jāierodas objektā un jāsniedz pakalpojums sekojošos termiņos:
      1. Tehniķu ierašanās laiks pēc izsaukuma - līdz 3 stundām;
      2. Bojājuma novēršanas laiks - līdz 8 stundām.
   3. Izpildītājs var sniegt pakalpojumu ārpus norādītajiem termiņiem tikai rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju.
   4. Ārkārtas izsaukuma laikā veicamo remontdarbu rezerves daļu/materiālu cenas saskaņojamas ar Pasūtītāja līgumā norādīto kontaktpersonu/ārkārtas izsaukuma veicēju.