**Vājstrāvu tīkla izbūves prasības**

Aparatūras modeļi:

Tīkla komutatoru savietojamie modeļi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Part Number |  | Description |
| JL073A |  | Aruba 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch |
| JL086A |  | Aruba X372 54VDC 680W Power Supply |
| JL083A |  | Aruba 3810M/2930M 4SFP+ MACsec Module |
| JL074A |  | Aruba 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch |
| JL086A |  | Aruba X372 54VDC 680W Power Supply |
| JL083A |  | Aruba 3810M/2930M 4SFP+ MACsec Module |
| J9150A |  | HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver |
| J9152A |  | HPE X132 10G SFP+ LC LRM Transceiver |

Optiskie transīveri savietošanai ar Pasūtītāja infrastruktūru: jānodrošina iekārtu komplektācijā. Piegādātājam ir jāveic analīzi par nepieciešamo optisko savienojumu transīveru modeļiem un jāsaskaņo tos ar Pasūtītāju.

Optisko savienojumu skaits ar agregācijas tipa iekārtām: vismaz 2

Savietoajamība: ir jānodrošina iekārtu savietojamība ar Pasūtītājam esošu datu tīkla infrastruktūru.

Jābūt iekļautam piedāvājuma iekārtu cenā (Garantijas termiņa laikā):

- On-site serviss avāriju un problēmu gadījumos;

- problēmu risināšana, tai skaitā problēmu eskalācija līdz pat ražotājfirmu atbalsta dienestiem;

- problēmu pieteikuma gadījumā reakcijas laiks ne vēlāk kā 1 (viena) stunda;

- bojājumu novēršanas laiks - ne ilgāk kā 16 (sešpadsmit) darba stundas (kā darba laiku skaitot stundas no 8:00 līdz 20:00 darba dienās) no bojājumu pieteikšanas brīža.

- bojājumu novēršanas laiks brīvdienās un svētku dienā - ne ilgāk kā 16 (sešpadsmit) stundas (skaitot stundas no 8:00 līdz 20:00) no bojājumu pieteikšanas brīža.